**savesa sa88 alarm sistemi programlama  
  
  
  
Fabrikasyon Şifreleri  
  
  
7777 Mühendislik Şifresi.  
  
0000 Ana Kullanıcı Şifresi.  
  
1111 2.Kullanıcı Şifresi.  
  
  
Kullanıcı Şifresi Değiştirme  
  
  
Anaşifre + PRG + 00 + ---- + ---- ENT + CLR  
  
  
Sistem Arıza Tespiti  
  
  
Şifre + TRBL  
  
  
Arıza Karşılıkları  
  
  
LED1: PANELİN ELEKTRİĞİ YOK  
  
led2: panelin aküsü zayıf veya bitik  
  
led3: panelin sigortası yok  
  
led4: panelin telefon hattı yok  
  
led5: alarm merkezi ile haberleşemedi  
  
led6: sistemde tamper hatası  
  
  
Zon tanımları  
  
  
0 : Kullanılmıyor  
  
1 : giriş çıkış bölgesi ( verilen zamanı bekler )  
  
4 : 24 saat devrede  
  
  
zaman tanımları  
  
  
7777 + 40 + ss + ent ( çıkış süresi )  
  
7777 + 41 + ss + ent ( giriş süresi )  
  
7777 + 42 + dd + ent ( siren çalma süresi )  
  
7777 + 44 + ss:dd + ent ( sistem saati )  
  
7777 + 45 + gg/aa + ent ( sistem tarihi )  
  
  
ALarm Haber alma merkezine yönlendirme  
  
  
merkez no: 1  
  
7777 + 60 + 0224 223 10 85 + ent  
  
abone no: 1  
  
7777 + 61 + ---- + ent (merkezden alınır)  
  
haberleşme formatı  
  
7777 + 62 + 2 + ent  
  
merkez no: 2  
  
7777 + 63 + 0224 225 63 80 + ent  
  
  
telefon arama modülü programlama  
  
  
7777 + 80 adresine girildiğinde display üzerinde 1 yazar play butonuna basarak ses kaydı yapılır.  
  
diğer zonlar için msg butonuna basarak sırasıyla 2…6 ya kadar ses kaydı yapılır.  
  
  
7777 + 81 + (----) --- -- -- + ent  
  
7777 + 82 + (----) --- -- -- + ent  
  
7777 + 83 + (----) --- -- -- + ent  
  
7777 + 84 + (----) --- -- -- + ent  
  
  
7777 + 85 + 0 elektrikler kesildiğinde arama yapmaz**