**savesa sa88 alarm sistemi programlama

Fabrikasyon Şifreleri

7777 Mühendislik Şifresi.

0000 Ana Kullanıcı Şifresi.

1111 2.Kullanıcı Şifresi.

Kullanıcı Şifresi Değiştirme

Anaşifre + PRG + 00 + ---- + ---- ENT + CLR

Sistem Arıza Tespiti

Şifre + TRBL

Arıza Karşılıkları

LED1: PANELİN ELEKTRİĞİ YOK

led2: panelin aküsü zayıf veya bitik

led3: panelin sigortası yok

led4: panelin telefon hattı yok

led5: alarm merkezi ile haberleşemedi

led6: sistemde tamper hatası

Zon tanımları

0 : Kullanılmıyor

1 : giriş çıkış bölgesi ( verilen zamanı bekler )

4 : 24 saat devrede

zaman tanımları

7777 + 40 + ss + ent ( çıkış süresi )

7777 + 41 + ss + ent ( giriş süresi )

7777 + 42 + dd + ent ( siren çalma süresi )

7777 + 44 + ss:dd + ent ( sistem saati )

7777 + 45 + gg/aa + ent ( sistem tarihi )

ALarm Haber alma merkezine yönlendirme

merkez no: 1

7777 + 60 + 0224 223 10 85 + ent

abone no: 1

7777 + 61 + ---- + ent (merkezden alınır)

haberleşme formatı

7777 + 62 + 2 + ent

merkez no: 2

7777 + 63 + 0224 225 63 80 + ent

telefon arama modülü programlama

7777 + 80 adresine girildiğinde display üzerinde 1 yazar play butonuna basarak ses kaydı yapılır.

diğer zonlar için msg butonuna basarak sırasıyla 2…6 ya kadar ses kaydı yapılır.

7777 + 81 + (----) --- -- -- + ent

7777 + 82 + (----) --- -- -- + ent

7777 + 83 + (----) --- -- -- + ent

7777 + 84 + (----) --- -- -- + ent

7777 + 85 + 0 elektrikler kesildiğinde arama yapmaz**